Tabella D

Impianti di semplice decantazione (con digestione anaerobica dei fanghi)

Si applicano nel caso di centri con popolazione servita non superiore a 2.000 a.e., purché sia assicurata dal ricettore una diluizione di almeno 40 volte, riducibile a 30 volte nelle punte stagionali di popolazione servita ([22](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/legge-regionale-24-08-1982-n-59-valle-d-aosta/10LX0000285129ART16?pathId=9f6e803a72a148#nota_19)).

|  |  |
| --- | --- |
| - Solidi grossolani | assenti |
| - Solidi sedimentabili | 0,5 ml/1 |
| - BOD 5 | 200 mg/1 |
| - Solidi sospesi | 160 mg/1 |

([22](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/legge-regionale-24-08-1982-n-59-valle-d-aosta/10LX0000285129ART16?pathId=9f6e803a72a148#espon_19)) Paragrafo così modificato dall’[art. 2](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000953086ART14?pathId=99cb8f40ec3d8), comma 8, L.R. 31 ottobre  2023, n. 20, a decorrere dal 22 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito  dall’art. 5, comma 1, della medesima legge).