Tabella F

Impianti con trattamento biologico dell'intera portata (medi e grandi impianti)

Si applicano nei centri con popolazione servita superiore ai 2.000 abitanti ubicati a quota inferiore ai 700 m slm. ([24](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/legge-regionale-24-08-1982-n-59-valle-d-aosta/10LX0000285129ART18?pathId=fb8bc8e80a5278#nota_21))

Valgono i limiti della tabella A della [legge n. 319/1976](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110044SOMM?pathId=0f4ee9159122e) (con successive modificazioni), con la eccezione dei parametri seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| - Azoto ammoniacale | 40 mg NH4/1 |
| - Azoto nitrico | 30 mg N/1 |
| - Fosforo | 15 mg P/1 |

È obbligo che i progetti degli impianti siano studiati in modo da consentirne in futuro l'adeguamento per conseguire i limiti di tabella A anche per i tre parametri sopra ricordati.

([24](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/legge-regionale-24-08-1982-n-59-valle-d-aosta/10LX0000285129ART18?pathId=fb8bc8e80a5278#espon_21)) Paragrafo così modificato dall’[art. 2](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000953086ART14?pathId=0f4ee9159122e), comma 10, L.R. 31 ottobre  2023, n. 20, a decorrere dal 22 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito  dall’art. 5, comma 1, della medesima legge).